192.168.1.0

A 217 | 256 192.168.1.0/24 – 192.168.1.255

B 146 |256 192.168.2.0/24 – 192.168.2.255

193.168.1.0

D 215 | 256 193.168.0.0/24 – 193.168.0.255

C 75 | 128 193.168.1.0/25 – 193.168.1.127

194.168.1.0

F 364 | 512 194.168.0.0/23 – 194.168.1.255

E 67 | 128 194.168.2.0/25 – 194.168.2.127

195.168.1.0

G 96 | 128 195.168.1.0/25 – 195.168.1.127

R1 | R3 | R4 0

R0 | R1 1

R2 | R3 | R6 2

R4 | R5 3