**DNS (*Domain Name System*)**

**Relaciona ambas columnas escribiendo dentro de cada paréntesis el número que corresponda.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Subcampo de un mensaje DNS que indica si la respuesta tiene más de 512 bytes. |  | (14) Servidor primario |
| 1. Servidor que transfiere la información completa acerca de una zona de otro servidor, pero nunca crea u actualiza los archivos de zona. |  | (18) PQDN |
| 1. Campo que define el número de segundos que la respuesta es válida |  | (3) Tiempo de vida |
| 1. Secuencia de etiquetas separadas por puntos. |  | (1) TC | |
| 1. Subcampo de un mensaje DNS que indica que el cliente quiere una respuesta recursiva. |  | (11) Q/R | |
| 1. Dominio usado para asociar una dirección a un nombre. |  | (15) Identificación | |
| 1. Campo que contiene el número de respuestas registradas. |  | (8) Servidor raíz | |
| 1. Servidor cuya zona consiste en un árbol completo. |  | (10) Resolución | |
| 1. Nombre de dominio que contiene el nombre completo del host. |  | (13) Registros de recursos | |
| 1. Asocia un nombre a una dirección o direcciones. |  | (9) FQDN | |
| 1. Subcampo de un mensaje DNS que define el tipo de mensaje. |  | (19) Genérico | |
| 1. Registro usado por un cliente para obtener información de un servidor. |  | (2) Servidor secundario | |
| 1. Es lo que se regresa del servidor al cliente. |  | (16) Etiqueta | |
| 1. Servidor responsable de crear, mantener, y actualizar el archivo de zona. |  | (12) Registro de pregunta | |
| 1. Campo en un mensaje DNS que relaciona una respuesta con una consulta. |  | (20) Etiqueta de la raíz | |
| 1. Cadena con un máximo de 63 caracteres. |  | (6) Inverso | |
| 1. Entidad comercial acreditada por la ICANN para añadir nuevos dominios al DNS. |  | (5) RD | |
| 1. Nombre de dominio que no alcanza la raíz. |  | (4) Nombre de dominio | |
| 1. Dominio que define los hosts registrados de acuerdo con su comportamiento. |  | (17) Registrador | |
| 1. Cadena nula. |  | (7) Número de registro de respuestas | |